Enligt plan- och bygglagen (PBL)

|  |
| --- |
| FASTIGHET OCH ÅTGÄRD |
| Fastighetsbeteckning | Kontrollplan upprättad datum: | Reviderad datum: |
| Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan | Upprättad av: |

|  |
| --- |
| BYGGHERRE (Beställare) |
| Namn/Företag | Adress |
| Telefon, e-post | Fastighetsadress som åtgärden avser (om annan än ovan) |

|  |
| --- |
| ENTREPRENÖR eller PROJEKTÖR (1) |
| Företag  | Namn  | Telefon, e-post |

|  |
| --- |
| ENTREPRENÖR eller PROJEKTÖR (2) |
| Företag  | Namn  | Telefon, e-post |

|  |
| --- |
| TIDPLAN för projektet (till exempel start, leveranstidpunkter, byggskeden, färdigställande) |
|  |  |

Som kontrollant anges: Exempel på underlag:

B - Byggherren - § i BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

1,2,3 - Namngiven entreprenör eller projektör - Arkitekt-, konstruktions-, värme-, ventilation- eller sanitetsritning

 (ange ritningens namn eller datum)

 - § i EKS (Europeiska konstruktionsstandarder)

 - Andra tekniska handlingar/beskrivningar

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant | Kontrollmetod | Kontroll mot underlag | Signatur och datum | Resultat | Anmärkning |
| Återströmning av tappvatten | B | Visuellt | BBR 6:624 |  |  |  |
| Utformning av tappvatten gällande risken för frysning, avstängningsventil, statiskt vattentryck och tryckslag | B | Mätning/visuellt | BBR 6:625 |  |  |  |
| Utformning av avloppsledning gällande fall, trycksättning (LTA), rens-/inspektionsbrunn och frostfritt djup | B | Mätning/visuellt | BBR 6:644 |  |  |  |
| Placering av ledningar | B | Visuellt | Situationsplan |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Datum | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Namnteckning byggherre  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Namnförtydligande |